Список необходимого оборудования для предлагаемого способа
1)	Панели сеток вибросит стандартные, б/у – чем ближе друг к другу лежат сетки в ЦСГО, тем эффективнее очистка (от 20 шт. до 90); 
2)	Лебедка грузоподъемностью от 1 т., 1 шт., или таль ручной, грузоподъёмностью от 1 т, возможны (но не обязательны) другие подъемные механизмы;
3)	Тросы/стропы, d=4÷7см с кольцами - вертлюгами, с концевыми крюками и карабинами, такелаж;
4)	Трубы d≤50мм для направляющей. 

5)	Траверсы Н- или Х- образные, жесткие, до 0,5т. 
Самый сложный элемент из всех комплектующих